**RegWrite:**

- Là một tín hiệu điều khiển nhằm mục đích:

- Cho phép ghi vào một thanh ghi hay không :

- 1(True) = Write, 0 (False) = No Write

**RegDst:**

***Tác động khi ở mức thấp:***

Thanh ghi đích cho thao tác ghi sẽ từ thanh ghi *rt* (bits từ 20:16)

***Tác động khi ở mức cao:***

Thanh ghi đích cho thao tác ghi sẽ từ thanh ghi *rd* (bits từ 15:11)